**Paragraaf 5.1 , artikel. 5.14 & 5.15 Regeling bodemkwaliteit 2022**

[**Verklaring op grond van een partijkeuring voor grond of baggerspecie**](https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/milieuverklaring-bodemkwaliteit/grond-baggerspecie-water-bodem/partijkeuring-grond-baggerspecie/)

Per partij grond of baggerspecie, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, art. 1, lid 3, moet een aparte Milieuverklaring Bodemkwaliteit (MVB) worden opgesteld. In dit artikel staan de eisen die worden gesteld aan een partijdefinitie.

Let op: alle velden zijn verplicht tenzij anders aangegeven.

**1. Wat zijn uw gegevens?**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam opsteller MVB: |  |
| Naam organisatie of bedrijf: |  |
| Adres organisatie of bedrijf: |  |

**2. Wat zijn de gegevens van deze MVB?**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum afgifte MVB: |  |
| Uniek nummer (kopie)MVB: |  |

**3. Wat zijn de gegevens van de toe te passen partij?**

|  |  |
| --- | --- |
| Uniek nummer rapport vooronderzoek uitgevoerd cf. NEN 5725 of 5717:Alleen van toepassing indien vooronderzoek in een apart rapport is verwerkt. |  |
| Uniek nummer partijkeuring: |  |
| Nauwkeurige beschrijving van het type grond of baggerspecie:  |  |
| Omvang van de volledige partij in tonnen:De volledige grootte van de partij waarop de partijkeuring is gebaseerd. |  |
| Toe te passen hoeveelheid in tonnen:Hoeveel grond er van de partij daadwerkelijk wordt toegepast. |  |
| Type bijmenging: |  |
| Gewichtspercentage bijmenging: |  |
| Aanvullende onderzochte parameters buiten onderzoekspakket A/C1/C3 conform bijlage J van de Rbk 2022: Bijv. PFAS, uitloging, OCB, asbest, Chloride, pH etc. |  |

**4. Overige relevante gehaltes stoffen/parameters/emissies/waarden, welke niet zijn genoemd in bijlage B van de RBK 2022 (zie kop** [**3.1**](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-1338.html#d17e51637)**)**

M.u.v. PFAS, alleen verplicht indien relevant i.v.m. zorgplicht van artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving. [Vermelding van PFAS is een vereiste](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-1338.html#:~:text=Als%20de%20aanwezigheid%20van%20%C3%A9%C3%A9n%20of%20meer%20PFAS%20stoffen%20waarschijnlijk%20is%2C%20zal%20die%20moeten%20worden%20onderzocht%20en%20vermeld%20in%20de%20milieuverklaring%20bodemkwaliteit.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gemiddelde gehalte som PFOA: |  | µg/kg droge stof |
| Gemiddelde gehalte som PFOS: |  | µg/kg droge stof |
| Gemiddelde gehalte hoogste overige PFAS: |  | µg/kg droge stof |
| pH: |  |
| Anders, namelijk:  |  |

**5. Kruis aan: deze partij grond of baggerspecie is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem en voldoet aan de kwaliteitsklasse:**

Kruis aan wat van toepassing is.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indeling MVB** | Landbouw/natuur | Wonen | Industrie | Matig verontreinigd | Sterk verontreinigd |
| Volgens Regeling Bodemkwaliteit¹ |  |  |  |  |  |
| Volgens landelijk handelingskader PFAS² |  |  |  |  |  |

¹ Conform Regeling bodemkwaliteit 2022 bijlage B tabel 1 en 2.

² Conform landelijk beleid: Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2023).

**6. Kruis aan: deze partij grond of baggerspecie is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en…**

Meerdere antwoorden mogelijk. Deze vraag is niet van toepassing bij tarragrond.

|  |  |
| --- | --- |
|  | voldoet aan de kwaliteitsklasse 'algemeen toetsbaar' |
|  | voldoet aan kwaliteitsklasse 'licht verontreinigd' |
|  | de partij grond voldoet aan kwaliteitsklasse 'matig verontreinigd' en kwaliteitsklasse 'industrie' |
|  | de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse 'matig verontreinigd' |

**7. Kruis aan: deze partij of baggerspecie grond is aanvullend gekwalificeerd en voldoet aan de volgende kwaliteit(en)…**

Meerdere antwoorden mogelijk. Alleen invullen indien van toepassing.

|  |  |
| --- | --- |
|  | emissiearme grond of emissiearme baggerspecie  |
|  | voor toepassen in een diepe plas geschikte grond  |
|  | voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie  |
|  | voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond  |
|  | voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie  |
|  | voor toepassen als tarragrond (enkel toe te passen op landbodem)  |

**8. Meld hier eventuele bijzonderheden, voorwaarden en/of beperkingen. Denk aan zaken die volgens informatie van de producent of leverancier nodig zijn bij de toepassing onder de daarbij aangegeven omstandigheden. Voor de bescherming van het milieu.**

Alleen invullen indien relevant.

|  |
| --- |
|  |

**9. Kruis aan: is de partij grond of baggerspecie opgesplitst?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nee |
|  | Ja *Bij het splitsen van de partij moet worden voldaan aan de verplichtingen, zoals beschreven bij* [*IPLO*](https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/milieuverklaring-bodemkwaliteit/grond-baggerspecie-water-bodem/splitsen-partijen-grond-baggerspecie/)*. Een afleverbon en een kopie van de MVB met volgnummer is hierbij vereist. U kunt dit uploaden in het DSO.*  |

**Ondertekening**

Zonder een originele ondertekening is de MVB niet volledig.

Hierbij verklaar ik dat:

* deze milieuverklaring van de toe te passen partij voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 5 van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022).
* deze verklaring eenmalig gebruikt wordt bij het afleveren van de partij of grond of baggerspecie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam opsteller MVB | Datum | Handtekening |
|  |  |  |

**Overige informatie**

* Deze milieuverklaring bodemkwaliteit dient u minimaal 5 jaar te bewaren.
* Op grond van 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving moet de activiteit toepassen van de partij grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal een week voor de werkelijke aanvang van de toepassing gemeld te worden en moeten – indien van toepassing - gegevens en bescheiden over de betreffende partij tijdens de activiteit minimaal een week voor toepassen van de partij overlegd te worden.
* Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een ‘afvalstof’, vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info [www.lma.nl](http://www.lma.nl).